Техническая характеристика.
	Тип фильтра:
	1. Рукавный циклонный с выносным устройством импульсной продувки (давление на продувку  0,3-0,6 Атм) от общего ресивера V=1м3.
2. Рукавный циклонный с выносным ресивером (давление на продувку 3,0-6,0 Атм).

	Назначение
	Для очистки запыленного воздуха на предприятиях по хранению, переработки и использованию сырья в агропромышленном комплексе и других отраслях промышленности, где требуется сухая очистка запыленных газов.

	Тип фильтровальной ткани
	Полотно полиэфирное иглопробивное фильтровальное 

	Количество рукавов
	                                                 4 - 104

	Наименование показателей
	Параметры

	Площадь поверхности фильтрации, м2
	1,7-96,8

	Температура очищаемого воздуха, оС,  
	 от - 40 до + 150

	Температура окружающей среды, оС,
	от  - 40 до + 40

	Относительная влажность среды, % не более
	75

	Сопротивление фильтра, кПа (кгс/см2) , не более
	2,0 (0,02)

	Подсос воздуха ,% не более
	5

	Рабочее давление
	Максимально избыточное давление, МПа (кгс/см2)
	0,06(0,6)

	
	Разрежение, МПа(кгс/см2)
	0,01 (0,1)

	Удельная нагрузка на ткань по газу, м3/м2мин, не более
	8

	Массовая концентрация пыли:  на входе фильтр, г/м3, не более
                                                      на выходе, г/м3, не более
	30
0,002

	Размер пылевых частиц , мкм.
	2,5-250

	Эффективность очистки, %, не более
	99,9

	Установленный срок службы, лет, не менее 
	10

	1. Режим продувки:            Давление воздуха, МПа, (кгс/см2)
                                   - Расход воздуха на продувку, м3/м2час
                                    (т.е. на 1м2 фильтрующей поверхности)   
 - Длительность паузы между электрическими импульсами, с    
- Продолжительность электрического импульса, с                                        
 2. Режим продувки:            Давление воздуха, МПа, (кгс/см2)
                                   - Расход воздуха на продувку, м3/м2час
                                    (т.е. на 1м2 фильтрующей поверхности)   
 - Длительность паузы между электрическими импульсами, с    
- Продолжительность электрического импульса, с                                        
    Категория помещения                 
	0,03…0,06  (0,3…0,6)
1 - 1,5

5-20
0,08-0,16
0,3...0,6 (3,0...6,0)
0,4-1,0

6-120
0,1-0,2
В IIа по ПУЭ
Б по НПБ 105-03

	      Рабочая среда
	запыленный воздух (газ)
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